자 재 구 매 사 양 서 - 해수식기화기 전단 해수배관 점검구 교체용 자재 구매 - 2023. 07.
한국가스공사 인천기지본부 기계보전부
0	‘23.07.		FOR PURCHASING			양희승	최영국		이건섭
REV. NO.	DATE		DESCRIPTION			PREPARED	CHECKED		APPROVED
SCALE		JOB NO.		PHASE	Document			REV
		-		-	For Purchasing			0

해수식기화기 전단 해수배관 점검구 교체용 자재 구매

목   차

1. 적용범위

2. 적용규격

3. 품명 및 규격

4. 납품 및 검수

5. 하자보증

6. 기타사항

1. 적용범위

본 사양서는 한국가스공사(이하 “구매자”라 함) 인천기지본부에서 발주하는 해수식기화기 전단 해수배관 점검구 교체용 자재 구매에 따른 공급, 시험 및 검사 등 제반사항에 대하여 적용한다.

2. 적용규격

본 구매사양서에 적용하는 법규, 규격(Codes) 및 표준(Standards)은 별도 명시가 없는 한 계약시점을 기준으로 유효한 최신판을 적용하여야 하며, 본 구매사양서에 표기된 규정과 일치하지 않은 사항은 제작 전에 KOGAS의 승인을 받아야 한다.

한국산업규격(KS)

American Petroleum Institute (API)

American National Standard Institute (ANSI)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

American Water Works Association (AWWA)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Japanese Industrial Standard (JIS)

3. 품명 및 규격

번호	제품명	규격	수량	단위	비고
1	Blind Flange	GRP 24“(600mm)*150#, 10bar, RF	1	EA	◾플랜지 중앙부 hole 가공 ◾Vent line(#2)과 접합 ◾손잡이 설치
2	Vent line spool	Pipe - GRP 2“ / 100mm x 1EA Flange - GRP 2“ / 1EA	1	SET
3		180° Elbow(Long) - GRP 2“ / 1EA 2. Pipe - GRP 2“ / 150mm x 1EA 3. Flange - GRP 2“ / 2EA	1	SET
4	Gate Valve	- 2“ F304 or eq. - OS&Y Type Stud Bolt/Nut, Gasket 포함	1	EA

※ Spool 제작 전 담당감독과 충분한 상의 후 결정할 것(현장 상황 확인 등)

현장사진(참고용)

4. 납품 및 검수

4.1 납품기한 : 계약 후 20일 이내

4.2 납품 및 검수장소 : 한국가스공사 인천기지본부 내 지정장소 [인천신항대로 960]

4.3 포장 및 운송

제품의 포장은 수송 중 변형, 손실 및 파손되지 않도록 견고하게 하여야 하며, 장기보관에 대비하여 개별포장 한다.

4.4 자재검수

자재 검수는 납품 시 수행하며, 외관상 결함, 제출서류, 수량 등에 이상이 없음을 상호 확인한 경우 검수가 완료된 것으로 한다.

5. 하자보증

5.1 하자보증 기간 : 납품 검수 완료일로부터 1년

납품 검수완료 후 1년 이내에 설계, 자재, 제작 등의 오류로 발생되는 모든   하자는 계약자 부담으로 수리 혹은 교체되어야 한다.

5.2 하자범위

제작 및 검사 불량 등으로 인한 결함

운송과정 제품 손상으로 인한 결함 및 기타 기술하자가 명백하다고 판단되는 사항

5.3 하자로 인한 수정 또는 대체된 기자재의 하자 보증 기간은 수정 또는 대체된 시점으로부터 1년이다. 또한 상기 수정으로 인하여 제작자 공급 이외의 기기에 수정을 가해야 할 경우에도 제작자 부담으로 이를 수행하여야 한다.

6. 기타사항

6.1 구매사양서 상의 품명, 수량 및 규격이 일치하는 신품을 납품하여야 한다.

6.2 계약상대자는 계약일로부터 납품시점까지 납품에 대한 일체의 책임을 지며,   제품납품 시 손실 또는 파손되지 않도록 안전하고 견고하게 포장하여야 한다. 부적절한 포장으로 인하여 파손 또는 품질의 저하 등이 발생하였을 때에는 모든 책임을 계약상대자가 진다.

6.3 검수 시 손상, 변형이 있는 경우 발주자가 정한 기한 이내에 대체품(계약자 부담)으로 재납품 한다.

6.4 구매사양서 상의 규격과 다른 자재가 납품된 경우, 발주자는 인수를 거부할 수 있고, 계약자는 규격에 맞는 제품을 재납품 및 검수요청 하여야 한다.

6.5 본 사양서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 판단되는 점에 대하여는 반드시 발주자와의 협의를 통해 확인을 거친 후 납품하여야 한다.